|  |
| --- |
| **TADİLAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAME** |
| 1. **SU VE SENİTASYON İŞLERİ** |
| **İşin Tanımı:** Galvenizli Modüler Su Tankı Değişimi |
| **Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:** |
| Fiyata herşey dahil olmalıdır: yıkım, yenileme, eski atıkları kaldırma, malzeme, kurulum ve varsa gerekli diğer tüm malzeme ve aksesuarlar. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olacaktır.  Malzeme Özellikleri:   * Malzeme : AISI 304, EN 1.4301 * Konstrüksiyon : AISI 304 cıvata , somun ve pul, Civatalı * Sızdırmazlık Elemenları : Kauçuk conta Antibakteriyel E.P.D.M. * İzolasyonyon : Dış ısı yalıtımı dahil değil, Polietilen membran dahil * DEPO ÖLÇÜLER : * Kapasite : 20 m³ * Yükseklik : 2160 mm * En : 2160 mm * Boy : 4320 mm |
|  |